**BD a CAD Astra MS software, Elkovo Čepelík a Osmont**

Listopad 2017

1. Spustit BD
2. Nový projekt
3. Vytvořit novou místnost (nepravidelná z CAD)
4. Zkontrolovat rozměry
5. Vložit soustavu kontrolních bodů
6. Vložit svítidla (ZCLED2G55840/W1,5-PC-IP66)
7. Spočítat
8. Vyexportovat svítidla do výkresu
9. Jedno svítidlo smazat
10. Načíst svítidla zpět
11. Provést nový výpočet
12. Vyexportovat tabulku do výkresu