**Návrh Soustavy svítidel Astra MS software, Elkovo Čepelík a Osmont**

Listopad 2017

1. Spustit BD
2. Nový projekt
3. Vytvořit novou místnost
4. Vložit soustavu svítidel – Osmont (Auura4, 4x3 ks/1500a1250)
5. Vložit soustavu – Osmont 2
6. Změnit Osmont na elkovo (ZCLED2G43L840/ASHR) 3x2) a snížit výšku
7. Změnit na nepravidelnou
8. Jedno smazat
9. Rozmístit pomocí čísel v tabulce a pomocí manipulátoru
10. Zobrazit 3D charakteristiky svítidel
11. Zkontrolovat zda svítí asymetry na stěnu
12. Vložit kontrolní body
13. Udělat výpočet  
      
    pokud zbyde čas
14. Změnit písmenko u svítidla
15. Upozornit na export tabulky svítidel do CAD a Excelu
16. Importovat svítidlo VO z ldt + vložit obrázek