**VO**

1. Spustit BD a vytvořit nový projekt
2. Přidat silnici (přidat prázdný pruh + přidat chodník)
3. Nastavit třídy
4. Nová soustava svítidel – Silniční soustava
5. Vybrat svítidlo z uživatelské databáze, nebo naimportovat svítidlo
6. Nastavit rozteče, výšku stožárů, úhel, přesah světelného bodu, vzdálenost od silnice, otočení
7. Nastavit umístění svítidla Vlevo (vpavo, oboustranně…)
8. Soustavu kontrolních bodů není třeba vytvářet – vytvoří se automaticky